75135 - MODULMIX® - leva clinica
Miscelatore monocomando in ottone cromato con comando a leva clinica, installazione bordo lavabo, bocca h 200 mm per l'installazione di filtri terminali. Sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di scottature. Cartuccia conforme alla norma EN817 criterio C2 sul risparmio idrico, sistema di doppia portata e di limitazione della portata, sistema di limitazione della temperatura dell’acqua calda in uscita per ridurre i rischi di scottature. Corpo internamente liscio per impedire la formazione di biofilm e ridurre la proliferazione batterica. Fornito con flessibili SPEX in inox intrecciato, rompigetto a stella per evitare la ristagnazione d'acqua.