75617 - Miscelatore meccanico con apertura insicurezza
Miscelatore monocomando in ottone cromato con comando a leva , installazione bordo lavabo. Sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di scottature. Cartuccia Ø 35 conforme alla norma EN817 criterio C2 sul risparmio idrico, sistema di doppia portata e di limitazione della portata, sistema di sicurezz che consente l'apertura del rubinetto solo su posizione "tutta fredda" per ridurre i rischi di scottature accidentali. Fornito con flessibili SPEX in inox intrecciato, rompigetto a stella per evitare la ristagnazione d'acqua.