75631 - Miscelatore termostatico bordo lavabo
Miscelatore termostatico in ottone cromato per installazione bordo lavabo, bocca girevole h 164 mm per l'installazione di filtri terminali. Sistema di sicurezza che arresta immediatamente l’erogazione in caso di interruzione dell’acqua fredda conformemente alla norma EN1111. Cartuccia termostatica NF, cartuccia ceramica con sistema di doppia portata. Fornito con manopola graduata con doppio blocco di sicurezza a 38° e 41° C, flessibili SPEX in inox intrecciato, rompigetto a stella per evitare la ristagnazione d'acqua.