75639 - Miscelatore termostatico murale
Miscelatore termostatico in ottone cromato, installazione murale per doccia o vaso, uscita verso il basso. Corpo freddo per diminuire i rischi di scottature, manopola graduata con doppio blocco di sicurezza a 38° e 41° C, cartuccia termostatica NF con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111. Fornito con valvole di non ritorno, eccentrici e rosoni.