75710 - MASTERMIX® TOUCH - miscelatore termostatico murale
Miscelatore termostatico in PBT (polimero termostatico), installazione murale per doccia o vaso, uscita verso il basso, comando elettronico a sfioro a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa (regolabile), alimentato con pila interna. Corpo freddo per diminuire i rischi di scottature e internamente liscio per impedire la formazione di biofilm e ridurre la proliferazione batterica, manopola graduata con doppio blocco di sicurezza a 38° e 41° C, cartuccia termostatica NF con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111. Tecnologia brevettata MasterMix che impedisce sia l’intercomunicazione tra acqua calda e fredda che il ristagno d'acqua all'interno del miscelatore diminuendo i rischi di proliferazione batterica. Fornito con speciale staffa di fissaggio plug&play che facilita l'installazione, arrivo su eccentrici con rubinetti d'arresto.