75712 - MASTERMIX® - miscelatore meccanico monoforo
Miscelatore termostatico in ottone cromato, installazione bordo lavabo, bocca girevole h 191 mm per l'installazione di filtri terminali. Corpo internamente liscio per impedire la formazione di biofilm e ridurre la proliferazione batterica, manopola graduata con doppio blocco di sicurezza a 38° e 41° C, cartuccia termostatica NF con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111. Tecnologia brevettata MasterMix che impedisce sia l’intercomunicazione tra acqua calda e fredda che il ristagno d'acqua all'interno del miscelatore diminuendo i rischi di proliferazione batterica. Fornito con flessibili SPEX in inox intrecciato.