75845 -  HOPTIM® - leva standard
Miscelatore monocomando in ottone cromato con comando a leva standard e corpo freddo, installazione bordo lavabo. Sistema di limitazione della temperatura massima dell’acqua calda per diminuire i rischi di scottature. Corpo internamente ed esternamente liscio per ridurre al minimo la formazione di biofilm e la proliferazione batterica. Cartuccia conforme alla norma EN817 criterio C2 sul risparmio idrico, sistema di doppia portata e di limitazione della portata, sistema di limitazione della temperatura dell’acqua calda in uscita per ridurre i rischi di scottature. Fornito con flessibili SPEX in inox intrecciato, rompigetto a stella per evitare la ristagnazione d'acqua. Spazio libero sotto la bocca 100mm consentendo l'installazione di filtri terminali. Rubinetto conforme alla normativa NF "M" (Milieu Médical).