85755 - PRESTO doccia di emergenza murale, arrivo dal basso
Doccia di emergenza a comando manuale con asta rigida e contrappeso a bilanciere. Corpo in ottone trattato con finitura in epoxy rossa. Installazione murale, rubinetto d’arresto, Arrivo dal basso Ø 3/4" F a vista. Conforme alle norme ANSI Z 358.1 e EN 15154.1-2.