85763 - PRESTO lavaocchi di emergenza murale, getto singolo, comando a leva
Lavaocchi di emergenza con comando manuale a leva. Corpo in ottone trattato con finitura epoxy rosso, erogatore con limitatore di portata 14 l/min e tappo antipolvere, rubinetto d’arresto, coppelle paraocchi in EPDM. Installazione murale con arrivo Ø ½” F. Conforme alle normative ANSI Z 358.1 e EN 15154.1-2.