85767 - PRESTO lavaocchi di emergenza murale, getto singolo, comando a cursore
Lavaocchi di emergenza con comando manuale a leva. Corpo in ottone trattato con finitura epoxy rossa, erogatore con limitatore di portata 26 l/min e tappo antipolvere, rubinetto d’arresto, coppa paraocchi in EPDM. Modello a doppio erogatore con vaschetta, installazione murale. Arrivo Ø ½” da dietro, scarico Ø 1” 1/4. Conforme alle norme ANSI Z 358.1 e EN 15154.1-2.