85768 - PRESTO lavaocchi di emergenza bordo lavabo, getto singolo, comando a cursore
Lavaocchi di emergenza con comando manuale a cursore. Doccetta manuale in polimero rinforzato con fibra di vetro, erogatore con limitatore di portata 14 l/min e tappo antipolvere, rubinetto d’arresto, coppelle paraocchi in EPDM. Arrivo Ø ½” su flessibile. Conforme alle normative ANSI Z 358.1 e EN 15154.1-2.