86202 - PRESTO lavaocchi di emergenza murale, getto doppio, comando a cursore
Lavaocchi di emergenza con comando manuale a cursore. Doccetta manuale in plastica con doppio erogatore con angolo di 45° e flessibile 1,5 m. Fornito con valvole di non ritorno e coppelle paraocchi in EPDM. Installazione murale, arrivo Ø ½” su flessibile. Conforme alle normative ANSI Z 358.1 e EN 15154.1-2.