86203 - PRESTO doccia di emergenza murale, arrivo laterale
Doccia di emergenza con comando manuale, soffione su asta rigida con contrappeso a bilanciere. Corpo in ottone trattato con una finitura epoxy rossa. Installazione murale, arrivo Ø ¾” F, rubinetto d’arresto. Conforme alle normative ANSI Z 358 1 e EN 15154.1-2.