88800 - PRESTOTEM®2 P50 
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, comando a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con miscelatore termostatico antiscottatura con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111, rubinetti d'arresto con filtri, valvole di non ritorno NF, limitatore di portata da 6 l/min, soffione doccia con griglia orientabile antivandalo anticalcare. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.