88810 - PRESTOTEM®2 ALPA - con doccetta
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, miscelatore con comando a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con rubinetti d'arresto con filtri, valvole di non ritorno NF, limitatore di portata da 6 l/min, soffione doccia con griglia orientabile antivandalo anticalcare. Possibilità di limitare la massima temperatura dell’acqua calda in uscita. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.