88818 - PRESTOTEM®2 monocomando
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, Fornito con miscelatore tradizionale, rubinetti d'arresto con filtri, limitatore di portata da 8 l/min, asta doccia. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.