88822 - PRESTOTEM®2 P50 - con doccetta
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, comando a chiusura automatica temporizzata secondo la norma UNI EN 816, con ciclo di 30 secondi circa, parti interne in poliacetato con rubino sintetico e molla autopulente. Fornito con rubinetto d'arresto con filtro, limitatore di portata da 6 l/min, asta doccia. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.