88832 - PRESTOTEM®2 TOUCH®
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, comando elettronico a sfioro a chiusura automatica temporizzata, con ciclo di 30 secondi circa (regolabile), alimentato con pila interna. Fornito con rubinetto d'arresto con filtro, limitatore di portata da 6 l/min, soffione doccia con griglia orientabile antivandalo anticalcare. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.