88866 - PRESTOTEM® 2 bi-comando MASTERMIX®
Pannello doccia in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser. Fornito con controllo manuale della portata, miscelatore termostatico antiscottatura con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111,  rubinetti d'arresto con filtri, limitatore di portata da 8 l/min, soffione doccia con griglia orientabile antivandalo anticalcare, deviatore, flessibili in inox intrecciato testati per cicli di disinfezione secondo la norma NF077 - Tech15. Comando selezione temperatura con doppio blocco di sicurezza a 38° C e 41° C. Tecnologia brevettata MasterMix che impedisce sia l’intercomunicazione tra acqua calda e fredda che il ristagno d'acqua all'interno del miscelatore diminuendo i rischi di proliferazione batterica. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Arrivo dall'alto.