88884 - PRESTOTEM®2 SENSOR con miscelatore termostatico - pila
Pannello doccia elettronico in profilato di alluminio anodizzato con finitura grigio RAL7005, pret-a-poser, conforme alla norma europea EN15091. Funzionante a rilevamento di presenza per mezzo di un sensore ad infrarosso, alimentato da una pila al litio interna. Durata dell’erogazione 30 secondi. Possibilità di modificare alcuni parametri tramite l'interfaccia PRESTOCOM. Fornito con miscelatore termostatico antiscottatura con sistema di sicurezza che arresta immediatamente l'erogazione in caso di interruzione dell'acqua fredda conformemente alla norma EN1111, rubinetti d'arresto con filtri, valvole di non ritorno NF, limitatore di portata da 6 l/min, soffione doccia con griglia orientabile antivandalo anticalcare. Sistema di montaggio tramite staffa in alluminio su cui poi montare lo chassis, Il blocco rubinetteria è smontabile senza dover interrompere l'alimentazione dell'acqua e senza dover smontare il pannello. Risciacquo automatico periodico 24 ore dopo l’ultimo utilizzo per prevenire la proliferazione batterica. Arrivo dall'alto o da dietro.