IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T15:16:45"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" | names: "PRE080008-FR:31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm:723014" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "103" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "KIt complet à travers cloison (1 à 200 mm) lavabo avec bec court .De type Presto réf. 31660 ou techniquement équivalent. Avec robinet temporisé équipé du mécanisme à rubis auto nettoyé par fil frein, résistant à la corrosion et à l'entartrage, sécurité S® interdisant le blocage en écoulement continu et d'un robinet d'arrêt Débit pré réglé à 6 l/mn. Bouton de commande non tournant et indémontable. Bec court anti-rétention d'eau" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=31660" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    HC = 0.100000000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "31660" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE080008-FR: 31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE080008-FR: 31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE080008-FR: 31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCLABEL)
    Type = "PRE080008-FR: 31660 - PRESTO 512S Lavabo bec court - Kit TC pour cloison de 1,5 à 200 mm" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE080008-FR" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE080008" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Volume = 0.00344399999999988 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre Nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.2 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.287 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Autre" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "- 6 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "" (IFCTEXT)
    Fonction = "Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu Livré avec : - 1 Commande à travers cloison 1 à 200 mm - 1 Bec mural court (fixation anti-rotation) 87 mm - 1 Robinet temporisé avec systéme S antiblocage - 1 Robinet d'arrêt Mâle 1/2" (15x21) / Mâle 1/2" (15x21) avec raccords rapides pour cuivre de 12x14 mm Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=31660" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/31660.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=31660" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Alimentation en ligne - Entrée/Sortie en mâle G 1/2" (15x21) - En eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "31660" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.presto.fr" (IFCTEXT)
    Variantes = "31660" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "" (IFCTEXT)