IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T11:15:11"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 15 elements
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" | object type "33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" | names: "PRE050005-FR:33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL:394036" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" | object type "62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" | names: "PRE050005-FR:62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8":394066" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" | object type "62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" | names: "PRE050005-FR:62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8":394074" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" | object type "62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" | names: "PRE050005-FR:62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8":394082" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" | object type "62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" | names: "PRE050005-FR:62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8":394090" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" | object type "63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" | names: "PRE050005-FR:63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2":394098" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63001 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"+ROSACE" | object type "63001 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"+ROSACE" | names: "PRE050005-FR:63001 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"+ROSACE:394106" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63002 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"+ROSACE" | object type "63002 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"+ROSACE" | names: "PRE050005-FR:63002 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"+ROSACE:394114" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63005 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | object type "63005 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | names: "PRE050005-FR:63005 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC:394122" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"" | object type "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"" | names: "PRE050005-FR:63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2":394130" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2" 1" | object type "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2" 1" | names: "PRE050005-FR:63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2" 1:394138" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2"" | object type "63100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2"" | names: "PRE050005-FR:63100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2":394146" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63109 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | object type "63109 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | names: "PRE050005-FR:63109 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC:394154" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G1/2"" | object type "63120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G1/2"" | names: "PRE050005-FR:63120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G1/2":394162" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "63200 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 507 FROID-GRAND DEBIT" | object type "63200 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 507 FROID-GRAND DEBIT" | names: "PRE050005-FR:63200 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 507 FROID-GRAND DEBIT:394170" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63001 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"+ROSACE" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63002 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"+ROSACE" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63005 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G1/2" 1" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63109 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G1/2" - TEMPORISATION 7 SEC" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G1/2"" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "63200 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 507 FROID-GRAND DEBIT" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique

Property sets
  Graphismes | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "15" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "16" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "17" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "18" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "19" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "20" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 25 more contents on 10 objects not shown
  Contraintes | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 15 type objects
    HC = 0.0175 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "63020" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "33902" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "62000" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "62020" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "62100" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "62120" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "63000" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "63001" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon: 6 more contents on 6 objects not shown
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 33902 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 ANTIGEL" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 62000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G3/8"" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 62020 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 62100 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" FROID G3/8"" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 62120 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504"S" CHAUD G3/8"" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050005-FR: 63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050005-FR: 63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050005-FR: 63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050005-FR: 63000 PRESTO ROBINET TEMPORISE MURAL PRESTO 504 FROID G1/2"" (IFCLABEL)
  Autre: 25 more contents on 10 objects not shown
  Cotes | properties | on 11 objects (11 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "15 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000225119999999985 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "12 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000225119999999985 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 11 type objects
    Diamètre Nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.067 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.096 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 4 type objects
    Diamètre Nominal = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.067 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.035 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.096 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Autre" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 15 type objects
    Flux = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 11 objects (11 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "15 mmø" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "12 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 15 objects (15 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 2 type objects
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Classe acoustique II - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63020" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/63020.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=63020" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "63020" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63020" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Robinet antigel avec purge - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=33902" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/33902.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=33902" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "33902" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=33902" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62000" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/62000.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=62000" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "62000" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62000" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide ou pré-mitigée Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62020" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/62020.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=62020" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "62020" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62020" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62100" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/62100.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=62100" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "62100" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62100" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide ou pré-mitigée Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Système S® interdisant le blocage en écoulement continu - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62120" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/62120.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=62120" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 3/8'' (12x17) en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "62120" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=62120" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Livré avec : - Notice de pose Normes / Agréments : - Classe acoustique II - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63000" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/63000.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=63000" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "63000" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63000" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min à 3 bars, réglage 4 positions Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn à 3 bars - Réglage 4 positions - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 15 secondes ± 5 secondes Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Tête interchangeable et bouton non tournant évitant tout risque d'usure prématurée - Repère par point de couleur inusable et indémontable Rosace : - Diamètre interne: 22 mm - Diamètre externe: 45 mm - Epaisseur: 1 mm Livré avec : - Rosace de finition - Notice de pose Normes / Agréments : - Classe acoustique II - Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165 - Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "10" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63001" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/63001.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=63001" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 1/2" (15x21) en eau froide" (IFCTEXT)
    Reference = "63001" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=63001" (IFCTEXT)
    Variantes = "33902-62000-62020-62100-62120-63000-63001-63002-63005-63020-63100-63109-63120-63200" (IFCTEXT)
  Général: 6 more contents on 0 objects not shown
  Matériaux et finitions | properties | on 15 type objects
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 15 type objects
    Product Guid = "" (IFCTEXT)