IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-06-09T12:06:12"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "corentin.amalricP6GMS" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "corentin.amalricP6GMS" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1591687262 (2020-06-09T07:21:02Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-11
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" | names: "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR:70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus:296923" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "5" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Produit résistant à un usage intensif Interface corps/bec renforcé avec double paliers de glissement : absence de jeu et endurance élevée Bec cossu : diamètre 22 mm Volants intuitifs et ergonomiques : facilité de préhension Hygiène : bec à intérieur lisse Version murale : facilite le nettoyage et favorise une hygiène optimale Facilité de nettoyage Bec haut pour laisser passer les grands contenants Maintenance aisée : présence d'une fente sous la pastille rouge/bleue permettant le passage d'un tournevis Facilité de maintenance : disponibilité de toutes les pièces d'usure Brise-jet pour canaliser l'eau et éviter les projections d'eau latérales" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product Guid = "28ca9d81-4ede-4060-b928-4021c34bf55c" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://www.bimobject.com/presto/product/pre080016" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=70808" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    LC = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    PC = 30. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "70808" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR: 70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR: 70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCLABEL)
    ID du type = "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR: 70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCLABEL)
    Type = "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR: 70808 PRESTO CHEF Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Sanitary_Accessories_70808-PRESTO-CHEF-Mélangeur-deux-trous-sur-plage-avec-bec-par-dessus-FR" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE080016" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Volume = 0.0295606079999996 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre Nominal = 15. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Hauteur = 387. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Largeur = 217. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
    Profondeur = 352. (IFCLENGTHMEASURE) [MILLI METRE]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00111829777951381 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "1,9l/min avec limiteur de débit intégré (sprayer) Dispositif anti-coup de bélier Brise-jet : anti-vandalisme et anti-bouchage" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982/ NF EN 12164 / NF EN 12165 Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540 Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9230" (IFCTEXT)
    Fonction = "Mélangeur deux trous sur plage avec bec par-dessus Bec orientable à 360°, saillie 308 mm, hauteur sous bec 296 mm, diamètre 22 mm. Epaisseur de bec : 1,5 mm. Tête céramique 1/4 de tour Brise-jet anti-tartre interchangeable Pression d'utilisation recommandée : 1 à 5 bars Débit : 30L/min à 3 bar Alimentation hydraulique : G 1/2'' (15x 21) Matière et couleur de finition : Corps et bec en laiton chromé Matière conforme avec la liste "UBA" Résistance thermique : Résiste à une température de 75° C durant 30 minutes (dans le cadre de chocs thermiques). Livré avec : Colonnettes avec écrou 2 filtres" (IFCTEXT)
    Garantie = "" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=70808" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/70808.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=70808" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "2xG1/2 entraxe 150 dessous arrière" (IFCTEXT)
    Reference = "70808" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=70808" (IFCTEXT)
    Variantes = "70808" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)