IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T09:59:44"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 1 element
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" | object type "52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" | names: "PRE050013-FR:52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE:255103" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "5" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Robinet électronique mural pour lavabo, avec électronique intégrée de type Presto Prestorizon réf 52041 ou techniquement équivalent. Débit 3L/min par limiteur de débit intégré. Alimentation pile lithium 9V et électrovanne ½’’intégrées dans le corps du robinet. Diamètre du tube 45 mm.Système antiblocage interdisant l’écoulement continu de plus de 30 secondes. Rinçage automatique de 45 secondes, toutes les 24h après la dernière utilisation." (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://bimobject.com/presto/product/PRE050013" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=52041" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 1 type object
    HC = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "52041" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050013-FR: 52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050013-FR: 52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050013-FR: 52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050013-FR: 52041 PRESTO ROBINET ELECTRONIQUE MURAL PRESTORIZON PILE TOUT INTEGRE" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE050013-FR" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE050013-FR" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "15 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000791999999999972 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre Nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.22 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Autre" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 type object
    Flux = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique - Ecoulement | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "15 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton avec finition chromée" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/mn par régulateur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - 1 électrovanne 1/2'' intégrée dans le corps du robinet Alimentation électrique : - Pile lithium 9 volts intégrée dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : - Corps en laiton avec finition chromée - Longueur de bec : 220 mm - Saillie : 205 mm - Diamètre du tube: 45 mm - Diamètre de la rosace: 60 mm Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température maximale de 65°C Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s - Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation Installation: - Murale Livré avec : - 1 Ecrou de fixation, 1 joint et une rondelle - 1 rosace de fixation murale - 1 Autocollant de signalisation et 1 notice d'installation Normes / Agréments : - ACS et CE ATTENTION : - Pour un bon fonctionnement, éviter d'installer le produit face à des surfaces réfléchissantes - Ne pas utiliser de bonde métallique - Positionner le produit à 30 cm minimum du fond de la vasque - Le produit est livré avec les paramètres communiqués sur la fiche technique . Il est possible de modifier les paramètres à l'aide de la télécommande (réf. 90071)" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=52041" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/52041.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=52041" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G ½’’ (15x21)" (IFCTEXT)
    Reference = "52041" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=52041" (IFCTEXT)
    Variantes = "52041" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 1 type object
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 1 type object
    Product Guid = "c8dbe409-d1f5-4118-9a09-1dfe310b20c0" (IFCTEXT)