IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T11:38:10"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 6 elements
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" | object type "55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" | names: "PRE050017-FR:55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE:444364" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" | object type "55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" | names: "PRE050017-FR:55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE:444396" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" | object type "55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" | names: "PRE050017-FR:55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP:444404" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" | object type "55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" | names: "PRE050017-FR:55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR:444412" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" | object type "55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" | names: "PRE050017-FR:55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR:444420" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" | object type "55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" | names: "PRE050017-FR:55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP:444428" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique

Property sets
  Graphismes | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "81" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "82" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "83" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "84" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "85" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "86" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 7 more contents on 1 objects not shown
  Contraintes | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWCONTROLLER)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 6 type objects
    LC = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    PC = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55132" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55133" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55134" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55137" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55138" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "55139" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55132 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT EMBASE TOURNANTE - PILE" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55133 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - PILE" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55134 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE PILE START / STOP" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55137 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT - SECTEUR" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55138 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT FIXE - SECTEUR" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050017-FR: 55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050017-FR: 55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050017-FR: 55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050017-FR: 55139 PRESTO MITIGEUR PRESTO 5750 BEC HAUT TOURNANT SECTEUR START / STOP" (IFCLABEL)
  Autre: 7 more contents on 1 objects not shown
  Cotes | properties | on 5 objects (5 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "12 mmø-12 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.00532799999999981 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "15 mmø-15 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.00532799999999981 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 5 type objects
    Diamètre Nominal = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.37 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.24 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre Nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.37 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.06 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.24 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 6 type objects
    Flux = 0.0047086222295318 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 5 objects (5 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "12 mmø-12 mmø" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "15 mmø-15 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut tournant en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier déporté Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut - embase tournante en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55132" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55132.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55132" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "55132" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55132" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut fixe en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier déporté Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut fixe en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55133" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55133.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55133" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "55133" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55133" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut fixe en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 30 secondes - Marche/Arrêt par présentation de la main Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier déporté Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut fixe en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55134" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55134.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55134" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "55134" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55134" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut tournant en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Transformateur 230 / 7 Volts dans boîtier déporté étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut - embase tournante en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre des chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55137" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55137.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55137" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "55137" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55137" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut fixe en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - Mâle G 1/2" (15x21) Alimentation électrique : - Transformateur 230 / 7 Volts dans boîtier déporté étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut fixe en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55138" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55138.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55138" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "Mâle G 1/2" (15x21)" (IFCTEXT)
    Reference = "55138" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55138" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "8 l/min par limiteur de débit intégré Brise-jet laminaire Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Corps en laiton chromé Bec haut fixe en laiton chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 8 l/mn par limiteur de débit intégré - Brise-jet laminaire - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 30 secondes - Marche/Arrêt par présentation de la main Alimentation hydraulique : - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Transformateur 230 / 7 Volts dans boîtier déporté étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Corps en laiton chromé - Bec haut fixe en laiton chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 30 secondes, 72 heures après la dernière utilisation Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et rondelle - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) avec Clapets anti-retour NF - 2 Robinets d'arrêts filtres et rosaces pour le montage applique équerre - 1 Autocollant de signalisation Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55139" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/55139.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=55139" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "55139" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=55139" (IFCTEXT)
    Variantes = "55132-55133-55134-55137-55138-55139" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 6 type objects
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 6 type objects
    Product Guid = "" (IFCTEXT)