IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T11:28:51"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 24 elements
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" | object type "56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA:417835" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" | object type "56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA:417862" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" | object type "56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA:417870" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" | object type "56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA:417878" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" | object type "56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA:417886" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" | object type "56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA:417894" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56608 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR SANS RA" | object type "56608 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56608 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR SANS RA:417902" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56609 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR RA" | object type "56609 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56609 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR RA:417910" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56610 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE SANS RA" | object type "56610 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56610 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE SANS RA:417918" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56611 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE RA" | object type "56611 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56611 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE RA:417926" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56612 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR SANS RA" | object type "56612 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56612 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR SANS RA:417934" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56613 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR RA" | object type "56613 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56613 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR RA:417942" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56614 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE SANS RA" | object type "56614 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56614 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE SANS RA:417950" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56615 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE RA" | object type "56615 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56615 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE RA:417958" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56616 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR SANS RA" | object type "56616 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56616 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR SANS RA:417966" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56617 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR RA" | object type "56617 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56617 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR RA:417974" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56618 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE SANS RA" | object type "56618 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56618 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE SANS RA:417982" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56619 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE RA" | object type "56619 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56619 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE RA:417990" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56621 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS SECTEUR RA" | object type "56621 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56621 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS SECTEUR RA:417998" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56622 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE SANS RA" | object type "56622 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56622 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE SANS RA:418006" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56623 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE RA" | object type "56623 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE RA" | names: "PRE050011-FR:56623 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE RA:418014" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56624 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR SANS RA" | object type "56624 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR SANS RA" | names: "PRE050011-FR:56624 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR SANS RA:418022" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56625 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR RA" | object type "56625 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR RA" | names: "PRE050011-FR:56625 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR RA:418030" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "56656 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA - DEBIT 2L/MIN" | object type "56656 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA - DEBIT 2L/MIN" | names: "PRE050011-FR:56656 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA - DEBIT 2L/MIN:418038" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56608 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56609 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56610 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56611 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56612 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56613 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH BLANC SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56614 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56615 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56616 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56617 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH JAUNE SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56618 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56619 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56621 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH ANIS SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56622 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56623 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE PILE RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56624 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR SANS RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56625 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH FRAMBOISE SECTEUR RA" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "56656 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA - DEBIT 2L/MIN" | 1 occurrence | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique

Property sets
  Graphismes | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "38" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "39" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "40" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "41" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "42" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "43" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 43 more contents on 19 objects not shown
  Contraintes | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 24 type objects
    LC = 0.023 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    PC = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56602" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56603" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56604" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56605" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56606" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56607" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56608" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "56609" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon: 16 more contents on 16 objects not shown
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56602 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE SANS RA" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56603 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME PILE RA" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56604 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR SANS RA" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56605 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH CHROME SECTEUR RA" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56606 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE SANS RA" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE050011-FR: 56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE050011-FR: 56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE050011-FR: 56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" (IFCLABEL)
    Type = "PRE050011-FR: 56607 PRESTO MITIGEUR PRESTO TOUCH NOIR PILE RA" (IFCLABEL)
  Autre: 43 more contents on 19 objects not shown
  Cotes | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Taille = "12 mmø-12 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.00166319999999994 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 24 type objects
    Diamètre Nominal = 0.012 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.15 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.066 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.168 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 23 type objects
    Flux = 0.00176573333607443 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique | properties | on 1 type object
    Flux = 0.00111829777951381 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "12 mmø-12 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 24 objects (24 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre montés dans une douille en laiton - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56602" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56602.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56602" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56602" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56602" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée de température réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre montés dans une douille en laiton - 2 Robinets d'arrêts droits G 3/8'' (12x17) - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56603" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56603.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56603" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56603" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56603" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Avec transformateur 230 VAC / 7 VDC dans boîtier étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'absence d'alimentation Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre dans une douille en laiton - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56604" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56604.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56604" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56604" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56604" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Avec transformateur 230 VAC / 7 VDC dans boîtier étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'absence d'alimentation Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre dans une douille en laiton - 2 Robinets d'arrêts droits G 3/8'' (12x17) - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56605" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56605.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56605" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56605" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56605" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre montés dans une douille en laiton - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56606" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56606.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56606" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56606" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56606" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du robinet Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'usure de la pile Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre montés dans une douille en laiton - 2 Robinets d'arrêts droits G 3/8'' (12x17) - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56607" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56607.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56607" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56607" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56607" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Avec transformateur 230 VAC / 7 VDC dans boîtier étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'absence d'alimentation Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre dans une douille en laiton - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56608" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56608.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56608" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56608" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56608" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "3 l/min par limiteur de débit intégré Aérateur anti-tartre haute qualité Dispositif anti-coup de bélier" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome Corps en métal moulé injecté" (IFCTEXT)
    Fonction = "Pression d'utilisation recommandée : - 1 à 5 bars Débit : - 3 l/min par limiteur de débit intégré - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Durée d'écoulement : - 6 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - Fréquence et durée d'écoulement forcé paramétrables Alimentation hydraulique: - G 3/8'' (12x17) Alimentation électrique : - Avec transformateur 230 VAC / 7 VDC dans boîtier étanche IP65 Matière et couleur de finition : - Composants en métal injecté avec traitement nickel-chrome - Corps en métal moulé injecté Résistance thermique : - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Limitation de la température maximale par butée réglable - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'absence d'alimentation Livré avec : - 2 Flexibles PEX avec écrou femelle 3/8'' (12x17) et clapets anti-retour NF - 2 Joints filtre dans une douille en laiton - 2 Robinets d'arrêts droits G 3/8'' (12x17) - 1 Bride de fixation - 1 Joint de bride - 1 Ecrou de fixation - 1 Notice de pose Normes / Agréments : - Traitement de surface Nickel-chrome selon NF EN12540 - Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56609" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/56609.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=56609" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 3/8'' (12x17)" (IFCTEXT)
    Reference = "56609" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=56609" (IFCTEXT)
    Variantes = "56602-56603-56604-56605-506606-56607-56608-56609-56610-56611-56612-56613-56614-56615-56616-56617-56618-56619-56621-56622-56623-56624-56625-56656" (IFCTEXT)
  Général: 16 more contents on 0 objects not shown
  Matériaux et finitions | properties | on 24 type objects
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 24 type objects
    Product Guid = "" (IFCTEXT)