IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-22T14:13:55"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 4 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" | names: "PRE070006-FR:57036 PRESTO NEO Sensor mural pile:587795" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur" | names: "PRE070006-FR:57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur:587815" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile" | names: "PRE070006-FR:57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile:587823" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur" | names: "PRE070006-FR:57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur:587831" | material: "Laiton poli chromé" | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "48" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "49" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "50" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "51" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "Robinet electronique mural à détection infrarouge sur plage. Avec cellule optoélectronique, alimentation par pile lithium 6 V externe. Électrovanne externe" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Modèle = "57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57036" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 3 more contents on 3 objects not shown
  Contraintes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    LC = 0.01 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    PC = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "57036" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "57040" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "57044" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "57048" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070006-FR: 57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070006-FR: 57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070006-FR: 57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070006-FR: 57036 PRESTO NEO Sensor mural pile" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070006-FR: 57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070006-FR: 57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070006-FR: 57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070006-FR: 57040 PRESTO NEO Sensor mural secteur" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070006-FR: 57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070006-FR: 57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070006-FR: 57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070006-FR: 57044 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural pile" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE070006-FR: 57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE070006-FR: 57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE070006-FR: 57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur" (IFCLABEL)
    Type = "PRE070006-FR: 57048 PRESTO NEO Sensor Noir Mat mural secteur" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE070006-FR" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE07000-" (IFCTEXT)
  Autre: 3 more contents on 3 objects not shown
  Cotes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Volume = 0.000301386999999985 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre Nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.043 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.043 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.163 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau froide sanitaire,Eau chaude sanitaire" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Phase de construction | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Matériau = "Laiton poli chromé" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "1.9L/min" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier externe IP65 étanche Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables) - Alerte batterie faible (led clignotante) Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et 1 rondelle - 1 Electrovanne externe - 1 Alimentation (pile et boitier etanche) - 1 Joints filtre Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57036" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/57036.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=57036" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé" (IFCTEXT)
    Reference = "57036" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57036" (IFCTEXT)
    Variantes = "57036 - 57040 - 57044 - 57048" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "1.9L/min" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé" (IFCTEXT)
    Fonction = "Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Alimentation électrique basse tension (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche (transformateur 230V AC / 12-24V AC non fourni) Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté chromé Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables) - Alerte batterie faible (led clignotante) Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et 1 rondelle - 1 Electrovanne externe - 1 Alimentation (pile et boitier etanche) - 1 Joints filtre Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57040" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/57040.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=57040" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé" (IFCTEXT)
    Reference = "57040" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57040" (IFCTEXT)
    Variantes = "57036 - 57040 - 57044 - 57048" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "1.9L/min" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté - Finition du corps noir mat" (IFCTEXT)
    Fonction = "Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier externe IP65 étanche Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté - Finition du corps noir mat Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables) - Alerte batterie faible (led clignotante) Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et 1 rondelle - 1 Electrovanne externe - 1 Alimentation (pile et boitier etanche) - 1 Joints filtre Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57044" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/57044.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=57044" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé" (IFCTEXT)
    Reference = "57044" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57044" (IFCTEXT)
    Variantes = "57036 - 57040 - 57044 - 57048" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7, RUE RACINE - 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "1.9L/min" (IFCTEXT)
    Edition number = 0 (IFCINTEGER)
    Finition = "Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté - Finition du corps noir mat" (IFCTEXT)
    Fonction = "Débit : - Jet douchette régulé 1.9l/min - Aérateur anti-tartre haute qualité - Dispositif anti-coup de bélier Alimentation hydraulique : - G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé Alimentation électrique : - Alimentation électrique basse tension (12-24V AC/DC) dans boîtier externe IP65 étanche (transformateur 230V AC / 12-24V AC non fourni) Matière et couleur de finition : - Corps en métal moulé injecté - Finition du corps noir mat Résistance thermique : - Résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques Sécurité : - Fermeture automatique de l'électrovanne en cas d'écoulement > à 30s, d'usure de la pile ou de dégradation du détecteur - Ecoulement automatique de 45 secondes, 24 heures après la dernière utilisation (durée et intervalle réglables) - Alerte batterie faible (led clignotante) Livré avec : - 1 Ecrou de fixation - 1 Joint et 1 rondelle - 1 Electrovanne externe - 1 Alimentation (pile et boitier etanche) - 1 Joints filtre Normes / Agréments : - Laiton conforme aux normes NF EN1982, EN12164, NF EN12165 - Résistant au brouillard salin 200 H (essai NSS) conformément à la norme NF ISO 9227" (IFCTEXT)
    Garantie = "3 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57048" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/57048.pdf" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=FR&ref=57048" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2'' (15x21) - eau froide ou pre-mixé" (IFCTEXT)
    Reference = "57048" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=57048" (IFCTEXT)
    Variantes = "57036 - 57040 - 57044 - 57048" (IFCTEXT)