IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
Time stamp: "2017-04-20T11:23:25"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20150220_1215(x64) - Exporter 16.6.0.0 - Interface alternative d'export 16.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (FRA)"

People and organizations
  Person "nicolas.astasie@bimobject.com" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "nicolas.astasie@bimobject.com" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2016 (FRA)" version "2016" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2016 (FRA)" | change NOCHANGE | created 1492068359 (2017-04-13T07:25:59Z)

Units
  LENGTHUNIT: CENTI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  MASSDENSITYUNIT: derived
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT | long name "C:\Users\nicolasastasie\Desktop\doc\2_revit\z_marques\presto\66000_\ifc\Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FR.ifc"
  IFCSITE "Default" | latitude 42° 24′ 53.508911″ | longitude -71° 15′ 29.058837″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address (none given)
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 1" | long name "Niveau 1" | elevation 0.
        contains 7 elements
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | object type "Mur de base:Mur 1:1523" | names: "Mur de base:Mur 1:441161" | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Mur par défaut" 10.) | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Phase de construction, Structure, Pset_WallCommon
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66000" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000:66000:528433" | material: materials ("Plastic Blue-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66005" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005:66005:535744" | material: materials ("Plastic Blue-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66100" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100:66100:539830" | material: materials ("Plastic Red-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66200" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200:66200:543912" | material: materials ("Plastic Blue-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66205" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205:66205:547978" | material: materials ("Plastic Blue-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "66300" | names: "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300:66300:552057" | material: materials ("Plastic Red-Presto", "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540") | property sets: Plomberie(Type), Matériaux et finitions(Type), Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes

Types
  IFCWALLTYPE "Mur de base:Mur 1" | STANDARD | 1 occurrence | material: layers "Mur de base:Mur 1" ("Mur par défaut" 10.) | property sets: Autre(Type), Construction(Type), Données d'identification(Type), Graphismes(Type), Propriétés analytiques(Type)

Property sets
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Famille = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000: 66000" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000: 66000" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000: 66000" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000: 66000" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005: 66005" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005: 66005" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005: 66005" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005: 66005" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100: 66100" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100: 66100" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100: 66100" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100: 66100" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200: 66200" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200: 66200" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200: 66200" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200: 66200" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205: 66205" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205: 66205" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205: 66205" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205: 66205" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300: 66300" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300: 66300" (IFCLABEL)
    ID du type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300: 66300" (IFCLABEL)
    ID hôte = "Mur de base: Mur 1" (IFCLABEL)
    Type = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300: 66300" (IFCLABEL)
  Autre: 1 more content on 1 objects not shown
  Contraintes | properties | on 5 objects (5 IFCFLOWTERMINAL)
    Elévation = 100.000000000001 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Contrainte inférieure = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
    Décalage inférieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Décalage supérieur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Extension inférieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Extension supérieure = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Hauteur non contrainte = 200. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Ligne de justification = "Nu porteur: Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Limite de pièce = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Lié au volume = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie inférieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Partie supérieure attachée = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Elévation = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Niveau = "Niveau: Niveau 1" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.0129730729966372 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.000236766486022636 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Longueur = 100. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Surface = 2. (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.199999999999998 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Phase de construction | properties | on 7 objects (6 IFCFLOWTERMINAL, 1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Structure | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Activer le modèle analytique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utilisation structurelle = "Non porteur" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    ExtendToStructure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Mur 1" (IFCIDENTIFIER)
  Graphismes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 0 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Plein" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes(Type) | properties | on 1 type object
    Couleur vue détail faible = 0 (IFCINTEGER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66000" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66005" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66100" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66200" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66205" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "66300" (IFCIDENTIFIER)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "44" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "45" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "46" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "47" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "48" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "49" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 1" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Génie climatique | properties | on 4 objects (4 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Niveau 1" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66000" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66000" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66005" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66005" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66100" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66100" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO S Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66200" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66200" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO S Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66205" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66205" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description = "PRESTO NEO S Robinet simple temporisé mural (65mm)" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    EAN code = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "PRESTO LES ROBINETS" (IFCTEXT)
    Installation instructions = "" (IFCTEXT)
    Modèle = "66300" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "66300" (IFCTEXT)
    Note d'identification = "" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "23.45.55.14" (IFCTEXT)
    Product Guid = "f9d6806c-9562-4352-b354-bb9fc00bde47" (IFCTEXT)
    Product certification = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Technical description = "" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "Single Faucets" (IFCTEXT)
    Youtube clip = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification(Type) | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "Mur 1" (IFCTEXT)
  Contraintes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 15SEC-66000" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO FROID 65MM 7SEC-66005" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO CHAUD 65MM 15SEC-66100" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 15SEC-66200" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S FROID 65MM 7SEC-66205" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Garantie = 10. (IFCREAL)
    Nom de la famille = "Mixer tap-Wall_mounted-PRESTO-MURAL NEO S CHAUD 65MM 15SEC-66300" (IFCTEXT)
  Autre(Type) | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Murs" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Mur de base" (IFCTEXT)
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée (réglage à 4 positions) = "15 secondes (± 5 sec.)" (IFCTEXT)
    Durée = 15. (IFCREAL)
    Débit (à 3 bar - régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée = 7. (IFCREAL)
    Débit (à 3 bar - régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée = 7. (IFCREAL)
    Débit ( à 3 bar-régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Dureé (réglage à 4 positions) = "15 secondes (± 5 sec.)" (IFCTEXT)
    Durée = 15. (IFCREAL)
    Débit (à 3 bar - régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée (réglage à 4 positions) = "15 secondes (± 5 sec.)" (IFCTEXT)
    Durée = 15. (IFCREAL)
    Débit (à 3 bar - régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Plomberie(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Durée (réglage à 4 positions) = "7 secondes (± 5 sec.)" (IFCTEXT)
    Durée = 7. (IFCREAL)
    Débit (à 3 bar - régulateur de débit à 4 positions) = "3 l/min à 3 bar" (IFCTEXT)
    Entrée EC = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Entrée EF = 1.27 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Pression de fonctionnement = "1 à 5 bar" (IFCTEXT)
    Temp - Résistance (Choc Thermique de 30 Minutes) = 75. (IFCTHERMALTRANSMITTANCEMEASURE) [derived]
  Matériaux et finitions(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Material main = "Brass" (IFCTEXT)
    Material secondary = "Chrome" (IFCTEXT)
    Matériau Principal = "Corps en laiton, conforme aux normes NE 1982, NE 12164, NE 12156" (IFCLABEL)
    Matériau Secondare = "Corps moulé chromé conforme à la norme NE 12540" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Cotes(Type) | properties | on 5 objects (5 IFCFLOWTERMINAL)
    Hauteur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Largeur = 10.4 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Lenght = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Cotes(Type) | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Height = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Lenght = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Width = 10.4 (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
  Général(Type) | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Date of publishing = "" (IFCTEXT)
    Design country = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Manufacturer country = "" (IFCTEXT)
    Manufacturer name = "Presto" (IFCTEXT)
    Nominal height = 10400. (IFCREAL)
    Nominal width = 0. (IFCREAL)
    Product SKU = "66000" (IFCTEXT)
    Product family = "NEO" (IFCTEXT)
    Product group = "ROBINET" (IFCTEXT)
    QR code = "http://bimobject.com/presto/product/66000" (IFCTEXT)
    Region Africa = "All" (IFCTEXT)
    Region Antarctica = "All" (IFCTEXT)
    Region Asia = "All" (IFCTEXT)
    Region Europe = "All" (IFCTEXT)
    Region Middle East = "All" (IFCTEXT)
    Region North America = "All" (IFCTEXT)
    Region Oceania = "All" (IFCTEXT)
    Region South America = "All" (IFCTEXT)
    Weight Net (Kg) = 0. (IFCREAL)
  Construction(Type) | properties | on 1 type object
    Fonction = "Extérieur" (IFCIDENTIFIER)
    Largeur = 10. (IFCLENGTHMEASURE) [CENTI METRE]
    Retournement aux extrémités = "Aucun(e)" (IFCIDENTIFIER)
    Retournement aux insertions = "Ne pas retourner" (IFCIDENTIFIER)
  Propriétés analytiques(Type) | properties | on 1 type object
    Coefficient d'absorbance = 0.1 (IFCREAL)
    Rugosité = 1 (IFCINTEGER)