IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-21T17:50:36"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 3 elements
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "84006 Prestotherm 55L" | object type "84006 Prestotherm 55L" | names: "PRE030055:84006 Prestotherm 55L:698870" | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "84007 Prestotherm 84L" | object type "84007 Prestotherm 84L" | names: "PRE030055:84007 Prestotherm 84L:698907" | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "84008 Prestotherm 134L" | object type "84008 Prestotherm 134L" | names: "PRE030055:84008 Prestotherm 134L:698915" | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "84006 Prestotherm 55L" | 1 occurrence | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "84007 Prestotherm 84L" | 1 occurrence | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique
  IFCVALVETYPE "84008 Prestotherm 134L" | 1 occurrence | material: materials ("PRESTO Variateur", "PRESTO Rouge", "PRESTO Bleu", "PRESTO Chrome") | property sets: Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification, Général, Génie climatique

Property sets
  Graphismes | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "18" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "19" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "20" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "84006 Prestotherm 55L" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://bimobject.com/presto/product/PRE030055" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "84007 Prestotherm 84L" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://bimobject.com/presto/product/PRE030055" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 1 more content on 0 objects not shown
  Contraintes | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWCONTROLLER)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 3 type objects
    Elévation par défaut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "84006 Prestotherm 55L" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "84007 Prestotherm 84L" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "84008 Prestotherm 134L" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030055: 84006 Prestotherm 55L" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030055: 84006 Prestotherm 55L" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030055: 84006 Prestotherm 55L" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030055: 84006 Prestotherm 55L" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030055: 84007 Prestotherm 84L" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030055: 84007 Prestotherm 84L" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030055: 84007 Prestotherm 84L" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030055: 84007 Prestotherm 84L" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030055: 84008 Prestotherm 134L" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030055: 84008 Prestotherm 134L" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030055: 84008 Prestotherm 134L" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030055: 84008 Prestotherm 134L" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE030055" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE030055" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE030055" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE030055a" (IFCTEXT)
  Autre: 1 more content on 0 objects not shown
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Surface = 0.05362084340313 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Taille = "20 mmø-20 mmø-20 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000960588920217283 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Surface = 0.05362084340313 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Taille = "26 mmø-26 mmø-26 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.026 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.026 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000960588920217283 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Surface = 0.05362084340313 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Taille = "33 mmø-33 mmø-33 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.033 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.033 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.000960588920217283 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre = 0.02 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre = 0.026 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre = 0.033 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    FEC = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FEF = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FS = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée chaude = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée froide = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée maximum = 0.0321363467165546 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée minimum = 0.00282517333771909 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie maximum = 0.0321363467165546 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie minimum = 0.00282517333771909 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Non défini,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    FEC = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FEF = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FS = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée chaude = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée froide = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée maximum = 0.0321363467165546 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée minimum = 0.00282517333771909 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie = 0.0158916000246699 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie maximum = 0.0321363467165546 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie minimum = 0.00282517333771909 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 3 type objects
    Pertes de charge = 100. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "20 mmø-20 mmø-20 mmø" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "26 mmø-26 mmø-26 mmø" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "33 mmø-33 mmø-33 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Général | properties | on 3 type objects
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
  Matériaux et finitions | properties | on 3 type objects
    Matériau = "PRESTO Chrome" (IFCLABEL)
    Matériau bleu = "PRESTO Bleu" (IFCLABEL)
    Matériau rouge = "PRESTO Rouge" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 3 type objects
    Product Guid = "df75f191-b3e0-46d3-b6f8-ac981ad3be8f" (IFCTEXT)