IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-21T17:39:47"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 2 elements
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "84020 Prestotherm XL 280L" | object type "84020 Prestotherm XL 280L" | names: "PRE030022:84020 Prestotherm XL 280L:650787" | material: materials ("PRESTO Laiton", "PRESTO Rouge", "PRESTO Noir", "PRESTO Variateur") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWCONTROLLER | type IFCVALVETYPE "84021 Prestotherm XL 450L" | object type "84021 Prestotherm XL 450L" | names: "PRE030022:84021 Prestotherm XL 450L:650821" | material: materials ("PRESTO Laiton", "PRESTO Rouge", "PRESTO Noir", "PRESTO Variateur") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification

Types
  IFCVALVETYPE "84020 Prestotherm XL 280L" | 1 occurrence | material: materials ("PRESTO Laiton", "PRESTO Rouge", "PRESTO Noir", "PRESTO Variateur") | property sets: Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données, Données d'identification
  IFCVALVETYPE "84021 Prestotherm XL 450L" | 1 occurrence | material: materials ("PRESTO Laiton", "PRESTO Rouge", "PRESTO Noir", "PRESTO Variateur") | property sets: Autre, Construction, Contraintes, Cotes, Données, Données d'identification

Property sets
  Graphismes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Utiliser l'échelle d'annotations = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "12" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Identifiant = "13" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Etage de bâtiment = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Nom = "Niveau 0" (IFCTEXT)
    Structure = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Débit = "Debit maximum : 280 L/Mn a 3 bars Minimum : 15 L/Mn a 3 bars" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "84020 Prestotherm XL 280L" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Pression = "1 a 5 bars Pression de service, statique maxi : 10 bars" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://bimobject.com/presto/product/PRE030022" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=84020" (IFCTEXT)
    Version = "15" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 type object
    Code d'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Description de l'assemblage = "" (IFCTEXT)
    Débit = "Debit maximum : 450 L/Mn a 3 bars Minimum : 50 L/Mn a 3 bars" (IFCTEXT)
    Fabricant = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php" (IFCTEXT)
    Nom de code = "" (IFCTEXT)
    Nom du type = "84021 Prestotherm XL 450L" (IFCTEXT)
    Numéro OmniClass = "" (IFCTEXT)
    Pression = "1 a 5 bars Pression de service, statique maxi : 10 bars" (IFCTEXT)
    Product data url = "https://bimobject.com/presto/product/PRE030022" (IFCTEXT)
    Titre OmniClass = "" (IFCTEXT)
    URL fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=84021" (IFCTEXT)
    Version = "15" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hôte = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 2 type objects
    Elévation par défaut = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "84020 Prestotherm XL 280L" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Reference = "84021 Prestotherm XL 450L" (IFCIDENTIFIER)
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030022: 84020 Prestotherm XL 280L" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030022: 84020 Prestotherm XL 280L" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030022: 84020 Prestotherm XL 280L" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030022: 84020 Prestotherm XL 280L" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030022: 84021 Prestotherm XL 450L" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030022: 84021 Prestotherm XL 450L" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030022: 84021 Prestotherm XL 450L" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030022: 84021 Prestotherm XL 450L" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Famille = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    ID du type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
    Type = "Niveau: Ligne du Niveau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE030022" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE030022" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 type object
    Catégorie = "Accessoire de canalisation" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "PRE030022" (IFCTEXT)
    Polantis code = "PRE030022a" (IFCTEXT)
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Surface = 0.098168199643105 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Taille = "32 mmø-25 mmø-25 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.032 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.00176262408069893 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Surface = 0.098168199643105 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Taille = "40 mmø-32 mmø-32 mmø" (IFCTEXT)
    Taille maximale = 0.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille minimale = 0.032 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volume = 0.00176262408069893 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre nominal entrée = 0.025 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre nominal sortie = 0.032 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 type object
    Diamètre nominal entrée = 0.032 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Diamètre nominal sortie = 0.04 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire,Non défini" (IFCTEXT)
    FEC = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FEF = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FS = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée chaude = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée froide = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée maximum = 0.164919493589352 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée minimum = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie maximum = 0.164919493589352 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie minimum = 0.00882866668037215 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire,Eau chaude sanitaire" (IFCTEXT)
    FEC = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FEF = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    FS = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée chaude = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée froide = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée maximum = 0.164919493589352 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux d'entrée minimum = 0. (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie = 0.0353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie maximum = 0.164919493589352 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Flux de sortie minimum = 0.00882866668037215 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Méthode de perte de charge = "3bf616f9-6b98-4a21-80ff-da1120c8f6d6" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 2 type objects
    Pertes de charge = 100. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "32 mmø-25 mmø-25 mmø" (IFCTEXT)
  Isolation | properties | on 1 object (1 IFCFLOWCONTROLLER)
    Epaisseur d'isolation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Taille globale = "40 mmø-32 mmø-32 mmø" (IFCTEXT)
  Phase de construction | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWCONTROLLER)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Construction | properties | on 1 type object
    Hauteur nominale = "-" (IFCTEXT)
    Lien données techniques = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php" (IFCTEXT)
    Lien site internet = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=84020" (IFCTEXT)
    Longueur nominale = "-" (IFCTEXT)
    Profondeur nominale = "-" (IFCTEXT)
  Construction | properties | on 1 type object
    Hauteur nominale = "-" (IFCTEXT)
    Lien données techniques = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php" (IFCTEXT)
    Lien site internet = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=84021" (IFCTEXT)
    Longueur nominale = "-" (IFCTEXT)
    Profondeur nominale = "-" (IFCTEXT)
  Données | properties | on 1 type object
    Nom = "84020 Presto Mitigeur centralise prestotherm XL" (IFCTEXT)
  Données | properties | on 1 type object
    Nom = "84021 Presto Mitigeur centralise prestotherm XL" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse du fabricant = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Fonction = "Entrees G 1" (26x34) Sortie G 1"1/4 (33x42)" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Référence = "84020" (IFCTEXT)
    Type de raccordement = "-" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 type object
    Adresse du fabricant = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Fonction = "Entrees G 1"1/4 (33x42) Sortie G 1"1/2 (40x49)" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Référence = "84021" (IFCTEXT)
    Type de raccordement = "-" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 2 type objects
    Corps = "PRESTO Laiton" (IFCLABEL)
    Eau chaude = "PRESTO Rouge" (IFCLABEL)
    Eau froide = "PRESTO Noir" (IFCLABEL)
    Finition = "Laiton Chrome" (IFCTEXT)
    Variateur = "PRESTO Variateur" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 2 type objects
    Product Guid = "b47a888c-9fa4-4379-9449-283ce5264c25" (IFCTEXT)