IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView]"
File name: "0001"
Time stamp: "2020-01-21T17:28:44"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20160225_1515(x64) - Exporter 17.0.416.0 - Alternate UI 17.12.14.0"
Application: "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)"

People and organizations
  Person "Polantis_Test" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Polantis_Test" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2017 (FRA)" version "2017" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2017 (FRA)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "0001" | long name "Nom du projet" | phase "Etat du projet"
  IFCSITE "Default" | latitude 48° 52′ 0.117187″ | longitude 2° 19′ 59.880409″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Entrer l'adresse ici", "Paris", "France"
      IFCBUILDINGSTOREY "Niveau 0" | long name "Niveau 0" | elevation -1.94916083273711E-14
        contains 12 elements
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88802 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88802 Presto Prestotem avec pommeau:606327" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88810 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88810 Presto Prestotem avec pommeau:606424" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88814 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88814 Presto Prestotem avec pommeau:606432" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88818 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88818 Presto Prestotem avec pommeau:606440" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88822 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88822 Presto Prestotem avec pommeau:606448" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88826 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88826 Presto Prestotem avec pommeau:606456" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88830 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88830 Presto Prestotem avec pommeau:606464" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88834 PRESTOTEM 2 TOUCH WITH HAND-HELD SHOWER" | names: "PRE030001:88834 PRESTOTEM 2 TOUCH WITH HAND-HELD SHOWER:606472" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88848 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88848 Presto Prestotem avec pommeau:606480" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88856 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88856 Presto Prestotem avec pommeau:606488" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes, Données d'identification
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88860 Presto Prestotem avec pommeau 1" | names: "PRE030001-FR:88860 Presto Prestotem avec pommeau 1:606496" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Texte, Pset_ManufacturerTypeInformation, Pset_DistributionFlowElementCommon, Autre, Contraintes, Cotes
          1 x IFCFLOWTERMINAL | object type "88866 Presto Prestotem avec pommeau" | names: "PRE030001-FR:88866 Presto Prestotem avec pommeau:606610" | material: materials ("PRESTO Aluminium anodisé", "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009", "PRESTO Flexible", "PRESTO Aluminium RAL 7005") | property sets: Texte, Matériaux et finitions, Génie climatique, Général, Données d'identification, Cotes

Property sets
  Graphismes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Couleur = 12632256 (IFCINTEGER)
    Epaisseur des lignes = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Motif des lignes = "Tiret point" (IFCLABEL)
    Symbole = "Marqueur de niveau - Point triangulaire: Marqueur de niveau - Point triangulaire" (IFCLABEL)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur par défaut du symbole à l'extrémité 2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Données d'identification | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Auteur = "" (IFCTEXT)
    Description de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom de l'organisation = "" (IFCTEXT)
    Nom du bâtiment = "" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nom du type = "Ligne du Niveau" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "19" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "20" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "21" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "22" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "23" (IFCTEXT)
  Données d'identification | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Identifiant = "24" (IFCTEXT)
  Données d'identification: 19 more contents on 19 objects not shown
  Contraintes | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Décalage = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Niveau = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Plan de construction = "Niveau : Niveau 0" (IFCTEXT)
  Contraintes | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Elévation par défaut = 1.2192 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Base de l'élévation = "Point de base du projet" (IFCIDENTIFIER)
  Contraintes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Elévation = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Manufacturer = "LES ROBINETS PRESTO S.A." (IFCLABEL)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88802" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88810" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88814" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88818" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88822" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88826" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88830" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Reference = "88834" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_DistributionFlowElementCommon: 4 more contents on 4 objects not shown
  Autre | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Adresse du projet = "Entrer l'adresse ici" (IFCTEXT)
    Catégorie = "Informations sur le projet" (IFCLABEL)
    Date de fin du projet = "Date de fin" (IFCTEXT)
    Etat du projet = "Etat du projet" (IFCTEXT)
    Nom du client = "Propriétaire" (IFCTEXT)
    Nom du projet = "Nom du projet" (IFCTEXT)
    Numéro de projet = "0001" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88802 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88802 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88802 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88802 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Catégorie = "Niveaux" (IFCLABEL)
    Nom de la famille = "Niveau" (IFCTEXT)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88810 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88810 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88810 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88810 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88814 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88814 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88814 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88814 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88818 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88818 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88818 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88818 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88822 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88822 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88822 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88822 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Catégorie = "Appareils sanitaires" (IFCLABEL)
    Famille = "PRE030001-FR: 88826 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Famille et type = "PRE030001-FR: 88826 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    ID du type = "PRE030001-FR: 88826 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
    Niveau de nomenclature = "Niveau: Niveau 0" (IFCLABEL)
    Type = "PRE030001-FR: 88826 Presto Prestotem avec pommeau" (IFCLABEL)
  Autre: 19 more contents on 19 objects not shown
  Cotes | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Surface = 0.570351527000687 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    Volume = 0.0229539855457992 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
  Cotes | properties | on 10 objects (10 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0.098 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0.104 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0.116 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Diamètre nominal = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Hauteur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Largeur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Profondeur = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Hauteur de calcul = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotes | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Depth = 0.116 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Height = 0.098 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nominal diameter = 0.015 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Width = 0.104 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Génie climatique | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Abréviation du système = "" (IFCTEXT)
    Classification du système = "Eau chaude sanitaire,Eau froide sanitaire" (IFCTEXT)
    Nom du système = "" (IFCTEXT)
  Génie climatique | properties | on 6 objects (6 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00353146667214886 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique | properties | on 3 objects (3 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00470862222953181 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique | properties | on 2 objects (2 IFCFLOWTERMINAL)
    Flux = 0.00588577778691477 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Perte de charge = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Génie climatique | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Flow = 0.00588577778691477 (IFCVOLUMETRICFLOWRATEMEASURE) [derived]
    Loss of load = 0. (IFCPRESSUREMEASURE) [PASCAL]
  Phase de construction | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Phase de création = "Nouvelle construction" (IFCLABEL)
  Texte | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Product Guid = "f5448a77-df68-4255-80ee-2ecc5ca11d2e" (IFCTEXT)
  Matériaux et finitions | properties | on 12 objects (12 IFCFLOWTERMINAL)
    Material 1 = "PRESTO ABS haute résistance RAL 7009" (IFCLABEL)
    Material 2 = "PRESTO Flexible" (IFCLABEL)
    Material 3 = "PRESTO Aluminium anodisé" (IFCLABEL)
    Material 4 = "PRESTO Aluminium RAL 7005" (IFCLABEL)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "" (IFCTEXT)
    Fonction = "" (IFCTEXT)
    Garantie = "" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "" (IFCTEXT)
    Pression = "" (IFCTEXT)
    Raccordement = "" (IFCTEXT)
    Reference = "88866" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88866" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7007" (IFCTEXT)
    Fonction = "Durée découlement : 30 secondes (-10/+5 secondes) - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88802" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88802" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88802.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. à prévoir le kit dadaptation 91026. - Sur robinet simple P 50 NF II en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "88802" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88802" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7009" (IFCTEXT)
    Fonction = "Durée découlement : 30 secondes (-10/+5 secondes) - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88810" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88810" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88810.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. prévoir le kit dadaptation référence 91026 - Sur mitigeur ALPA NF IB avec clapets anti-retour NF" (IFCTEXT)
    Reference = "88810" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88810" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7009" (IFCTEXT)
    Fonction = "Durée découlement : 30 secondes (-10/+5 secondes) - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88814" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88814" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88814.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. prévoir le kit dadaptation référence 91026 - Sur mitigeur ALPA NF IB avec clapets anti-retour NF" (IFCTEXT)
    Reference = "88814" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88814" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit : 10 l/mn par limiteur de débit intégré - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7009" (IFCTEXT)
    Fonction = "Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88818" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88818" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88818.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation. à prévoir le kit dadaptation référence 91026. - Sur mitigeur monocommande à disques céramiques" (IFCTEXT)
    Reference = "88818" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88818" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7005" (IFCTEXT)
    Fonction = "Durée découlement : 30 secondes (-10/+5 secondes) - Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88822" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88822" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88822.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. à prévoir le kit dadaptation 91026. - Sur robinet simple P 50 NF II en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "88822" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88822" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit maximum à 8 l/min pré-réglé par butée de débit à 3 bars équilibrés. Butée de débit maximum réglable. - Douchette à main sur rampe et curseur chromé" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7009" (IFCTEXT)
    Fonction = "Ouverture totale du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible. - Ce robinet résiste à une température de 70°C durant 30 minutes (pour 20 cycles) dans le cadre de chocs thermiques." (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88826" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88826" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88826.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour alimentation arrière. nous vous recommandons dutiliser le kit dadaptation référence 91026 - Sur cartouche céramique puis cartouche thermostatique conforme NF EN 1111 de technologie Mastermix" (IFCTEXT)
    Reference = "88826" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88826" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général | properties | on 1 object (1 IFCFLOWTERMINAL)
    Adresse = "7 RUE RACINE 92542 MONTROUGE CEDEX FRANCE" (IFCTEXT)
    Debit = "Débit: 6 l/mn par limiteur de débit intégré - Dispositif anti-coup de bélier - Pomme de douche fixe à grille orientable et picots anticalcaire" (IFCTEXT)
    Edition number = 1 (IFCINTEGER)
    Finition = "Profilé aluminium anodisé de 2.5 mm - Platine amovible aluminium peint RAL 7005 - Capots dextrémité en ABS haute résistance RAL 7009" (IFCTEXT)
    Fonction = "Ouverture du panneau sans démontage et robinetteries sur platine amovible - Durée découlement : 30 secondes (Réglable de 1 s à 5 min) et fonction marche/arrêt - SÉCURITÉ DES RÉSEAUX : Mastermix technologie sans intercommunication ECS - EFS" (IFCTEXT)
    Garantie = "10 ans" (IFCTEXT)
    Lien CCTP = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88830" (IFCTEXT)
    Lien fiche produit = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/support.php?lang=GB&ref=88830" (IFCTEXT)
    Lien notice d'utilisation = "http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/FR/88830.pdf" (IFCTEXT)
    Pression = "1 à 5 bars" (IFCTEXT)
    Raccordement = "G 1/2 (15x21). alimentation haute. Pour lalimentation arrière. à ajouter le kit dadaptation référence 91026 - Sur robinet simple PRESTO TOUCH en eau froide ou pré-mitigée" (IFCTEXT)
    Reference = "88830" (IFCTEXT)
    URL Fabricant = "http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=FR&refs=88830" (IFCTEXT)
    Variantes = "88802 -88830 -88860 -88834 -88822 -88810 -88814 -88818 -88848 -88826 -88856 -88866" (IFCTEXT)
  Général: 4 more contents on 4 objects not shown
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)