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Ausschreibungstext :
PRESTOMAT 2000 S® 
Art.-Nr. 20001 
Selbstschluss-Standventil mit S® Antiblockiersystem,                 kaltes Wasser
Selbstschluss-Standventil für Waschtische. Anschluss an kaltes Wasser. Blauer Markierungsring. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 129 mm, mit diebstahlsicherem Strahlregler und Durchflussmengenregler 4 l/min. Anschluss AG ½“ mit Überwurfmutter. Befestigungsflansch und –mutter.
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.

Mit Sicherheitssystem S®. Das Wasser fließt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. 

Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s. 

Interne Laufzeit und Durchflussregelung mit jeweils 5 Einstellungspositionen, unzugänglich für den Benutzer. 

Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Laufzeit:                                              
15s. +5/-5s, einstellbar

Durchflussmenge:                                 
4 l/min ab 2 bar, einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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