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Ausschreibungstext :
PRESTOMAT 2010 S®
Art.-Nr. 20101 
Wand-Auslaufventil mit S® Antiblockiersystem, kaltes Wasser 

Selbstschluss Wand-Auslaufventil für Waschtische. Anschluss an kaltes Wasser.            Blauer Markierungsring. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 97 mm, mit Strahlregler und Durchflussmengenregler 4 l/min. Anschluss AG ½“ mit Rosette. 
Befestigungsflansch und –mutter.
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.

Mit Antiblockiersystem S®.  Das Wasser fließt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.

Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf.

Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s. Interne Laufzeit und Durchflussregelung mit jeweils 5 Einstellungspositionen, unzugänglich für den Benutzer. 
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Laufzeit:                                              
15s. +5/-5s, einstellbar

Durchflussmenge:                                 
4 l/min ab 2 bar, einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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