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Ausschreibungstext :
PRESTOMIX 2020
Art. Nr. 20521
PRESTOMIX 2020 WT- Mischer
Selbstschluss-Mischarmatur für Waschtische. Standmontage. Mit PEX-Schläuchen IG 3/8“ und Rückflussverhinderer. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 129 mm, mit diebstahlsicherem Strahlregler und Durchflussmengenregler 5 l/min. Rückseitiger Mischhebel. Temperaturbegrenzungssystem mit 4 Positionen, interne Einstellung.
Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. 
Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s.
Interne Laufzeit und Durchflussregelung mit jeweils 5 Einstellungspositionen, unzugänglich für den Benutzer. 
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.
Technische Daten

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Laufzeit:                                              
15s. +5/-5s, einstellbar

Durchflussmenge:                                 
5 l/min ab 2 bar, einstellbar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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