Ausschreibungstext :

DL 400 SE
Art. Nr. 27400
EINFACHE ARMATUR DL 400 SE
Duschelement bestehend aus einbaufertigem , 14 mm, Aluminium-Duschpaneel. Vandalensicher. Keine sichtbare Befestigung. 
Ausführung Epoxidlack Satin grau. 
Anschluss AP von oben mit einem geradem Absperrventil AG ½“ für vorgemischtes Wasser.
Brausekopf mit integrierter Selbstschluss-Kartusche, verstellbarem Strahlwinkel und Antikalk-Noppen, Durchflussmengenregler 6 l/min. Hochwertiger Sprühstrahl zur Vermeidung der Bildung von Aerosolen. 
Auslösung der sich im Brausekopf befindenden Selbstschluss–Kartusche mittels Kunststoff-Hydraulikschlauch, durch einen ergonomischen Auslöser mit Sicherheitssystem S.  Durchfluß erfolgt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.
Die Selbstschluss-Kartusche und der Auslöser verfügen über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Werkseitig voreingestellte Laufzeit   30 s. +5/-10 s.. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.         

EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff Duschpaneel:                         
Aluminium

Werkstoff Armaturen:                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                 
Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

Strahlwinkel:                                        
Einstellbar 10-30°

Einbaumasse, Paneel:                            
H x B x T: 1090 x 80 x 14mm, 115mm mit 

                                                        

Brausekopf.                                                                                                                                                                                                                                                               

