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Ausschreibungstext:

P4000S® 
Art. Nr. 28617
Selbstschluss-Mischarmatur mit S® Antiblockiersystem
Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Waschtische. Standmontage. Mit PEX-schläuchen IG 3/8“. Starrer gegossener Auslauf, Ausladung 123 mm, mit  Strahlregler und Durchflussmengenregler 3 l/min. Temperaturbegrenzungssystem mit 5 Positionen, interne Einstellung.

Der Durchfluss wird durch drücken auf den Knopf ausgelöst.

Mit Antiblockiersystem S®.  Der Wasser fließt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten.
Werkseitig voreingestellte Laufzeit   15 s. +5/-5 s. Interne Einstellung. 
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt

Durchflussmenge:                                 
3 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 Min.
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