Ausschreibungstext:

BRAUSEKOPF – Fester Brausekopf mit verstellbarer Sprühplatte
Art. Nr. 29110

Brausekopf aus verchromtem Messing. Anschluss: AG ½“. Strahlwinkel durch Drehen des Sprühplatteneinsatzes um 180° zwischen 17° und 25° einstellbar. Ausladung 60 mm.

