Ausschreibungstext:

BRAUSEKOPF – Fester Brausekopf mit einstellbarer Sprühplatte 17° oder 25°
Art. Nr. 29120
Für Zwischenwandstärke 1 bis 200 mm

Vandalensicherer Zwischenwand-Brausekopf. Für Zwischenwandstärke 1 bis 200 mm.

Brausekopf mit verstellbare Sprühplatte 17° oder 25°.

Befestigung vom Zwischenwand Brausekopf hinter der Zwischenwand mit G ½“ Mutter und Blockierflansch.

