Ausschreibungstext:

BRAUSEKOPF – Fester vandalensicherer Brausekopf
Art. Nr. 29155
Für Zwischenwandstärke 1 bis 200 mm

Vandalensicherer Zwischenwand-Brausekopf. Für Zwischenwandstärke 200 bis 300 mm.

Brausekopf mit verstellbare Sprühplatte 17° oder 25°.

Befestigung vom Zwischenwand Brausekopf hinter der Zwischenwand mit G ½“ Mutter und Blockierflansch.
