Ausschreibungstext:

BRAUSEKOPF – Fester Brausekopf 
Art. Nr. 29301

Brausekopf aus verchromtem Messing. Schwere, gegossene Ausführung, weitestgehend vandalismussichere Bauform.

Anschluss: AG ½“.  Fester Strahlwinkel 18°. Ausladung: 56 mm.

