Ausschreibungstext:

ZWISCHENWAND AUSLAUF 

Art. Nr. 30616
Vandalensicherer Zwischenwand Auslauf. Für Zwischenwandstärke 1 bis 200mm.

Langer Auslauf, Ausladung 194 mm, ohne Wasserrückhaltung mit Rosette und Strahlregler.

Befestigung vom Zwischenwand Auslauf hinter der Zwischenwand mit G ½“ Mutter und Blockierflansch. 

