Ausschreibungstext:

ZWISCHENWAND AUSLAUF 

Art. Nr. 30901

Vandalensicherer Zwischenwand Auslauf. Für Zwischenwandstärke 1 bis 200mm.

Kurzer Auslauf, Ausladung 87 mm, ohne Wasserrückhaltung mit Rosette und Strahlregler.

Befestigung vom Zwischenwand Auslauf hinter der Zwischenwand mit G ½“ Mutter und Blockierflansch. 

