Ausschreibungstext:

STEUERUNG DURCH ZWISCHENWAND WASCHTISCHBEREICH / VOLLSTÄNDIGES EINBAUSET
Art. Nr. 31100

Selbstschluss-Durchgangsventil für Waschtische. Anschluss AG ½“ mit Überwurfmutter.     Zur direkten Befestigung auf einen Zwischenwand-Betätigungsknopf.

Mit Sicherheitssystem S.

Durchfluß erfolgt erst, wenn der Betätigungsknopf losgelassen wird. Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Werkseitig voreingestellte Laufzeit 15 sek. . Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.  EN-DIN 816-zertifiziert.

Werkstoff:                                            
Messing.

Anschlüsse:                                          
AG ½“.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min bei 3 bar, einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.

