[image: image1.jpg]


Ausschreibungstext:

PRESTO 12 A
Art.-Nr. 31707 
Urinalspüler
Selbstschlussventil für Urinale. Vandalensicher. Anschluss AG ½“, hinten.
Der Durchfluss wird durch drücken des Betätigungsknopfes ausgelöst.
Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem, Edelstahlnadel im Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Nicht drehbarer Knopf. 
Werkseitig voreingestellte Laufzeit 6s. +2/-2s.
Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.
Technische Daten: 

Anschluss:                                           
AG ½“
Werkstoff:                                             
Messing, verchromt
Durchflussmenge:                                  
Einstellbar                             

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar
Grenzfunktionsdruck:                             
0,5 bis 8 bar
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