Ausschreibungstext :
STEUERUNG DURCH ZWISCHENWAND

Art.-Nr. 31881
Vollständiges Einbauset

Vollständiges Einbauset für Urinale vandalensichere Zwischenwandmontage,

bestehend aus:

Selbstschluss-Durchgangsventil für Urinale. Anschluss AG ½“ mit Überwurfmutter.              Direkte Befestigung auf einen Zwischenwand Betätigungsknopf.

Der Durchfluss wird durch Drücken auf dem Zwischenwand Betätigungsknopf ausgelöst.    Das Selbstschlussventil verfügt über ein Selbstreinigungssystem Edelstahlnadel in Kombination mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Werkseitig voreingestellte Laufzeit 6 s. +2/-2s. Interne Durchflussregelung mit 4 Positionen, unzugänglich für den Benutzer.

Vandalensicherer Zwischenwand Betätigungsknopf. Für Zwischenwandstärke 200 bis 300 mm. Befestigung des Zwischenwand- Betätigungsknopfes hinter der Zwischenwand mi G ½“ Mutter und Blockierflansch. Nicht drehbarer und nicht demontierbarer Zwischenwand-Betätigungsknof, da durch einen Sicherheitsstift befestigt. 

Technische Daten

Werkstoff Selbstschlussventil:                 
Messing.

Werkstoff Knopf:                                   
Messing, verchromt.

Zwischenwandstärke:                             
200 bis 300 mm.

Anschlüsse:                                          
AG ½“.

Durchflussmenge:                                 
10 l/min bei 3 bar, Einstellbar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.
