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Ausschreibungstext :

ALPA S® – MISCHARMATUR PRESTO MIT ANTIBLOCKIERSYSTEM – UNTERPUTZ

Art.-Nr. 35192
Mit verchromtem Knopf
Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Duschanlagen. Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warm- Wasser.

UP Montage. Dichter Kunststoff UP Kasten mit Befestigungslaschen zur Befestigung auf einer tragenden Wand. UP Kasten Ø 175 mm  x T 67 mm minimal. Mit Rohbaumontageabdeckung und Spül-T- Stück zur Spülung und Druckprüfung. Ausziehbare Kugelabsperrventile. Tiefenverstellung max. 33 mm. Deckplatte Ø 215 mm, Befestigung durch eine verdeckte vandalensichere Schraube.

Anschlüsse AG ½“.Tiefenverstellbarer Klebeflansch zur Wandabdichtung.

Mit Sicherheitssystem, verhindert einen kontinuierlichen Wasserfluss im Falle einer mutwilligen Blockierung des Betätigunsknopfes. Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf.  Der Durchfluss wird durch Drücken und Loslassen des Betätigungsknopfes ausgelöst. Die Selbstschluss-Einhandmischarmatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstoßsicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30 s. +5/-10 s.
Durchflussmengenregler 8 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.                         
EN-DIN 816 / SVGW -zertifiziert.

Technische Daten:

Werkstoff Armatur:   
   

           Messing
Werkstoff UP Kasten:                            
Kunststoff

Masse UP Kasten:                                 
Ø 175 mm  x T 67 mm minimal
Masse Deckplatte:                                
Ø 215 mm

Anschlüsse:     
       
                       AG ½“

Tiefenverstellbarer Klebeflansch zur Wandabdichtung
Durchflussmenge:                                 
8 l/min ab 2 bar

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
Laufzeit:




Fest voreingestellt 30 s. +5/-10 s.
