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Ausschreibungstext: 

PRESTO ALPA® MONOBLOCK
Art.-Nr. 35303
Wandmischer mit Brauseanschluss oben
Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Duschanlagen. Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss and Kalt- und Warmwasser.
AP Montage, mit 2 S-Anschlussbogen mit Absperrventilen AG ¾“ – AG ½“ (130 bis 170 mm). Stichmass 150 mm.
Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf. 
Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Betätigungsknopf ausgelöst. Die Selbstschluss-Einhandmischarmatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30s. +5/-10s. Durchflussmengenregler 8 l/min.
Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand. EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Werkstoff:                                            
Messing, verchromt
Laufzeit:




Fest voreingestellt 30s. +5/-10s.
Durchflussmenge:                                 
8 l/min

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers
75°C / 30 min.
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