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Ausschreibungstext :

PRESTO BOX-TOUCH® – UNTERPUTZ

Art.-Nr. 35401
PRESTO BOX-TOUCH® – Brausethermostat, Batteriebetrieb 
Magnetventilgesteuertes-Brausethermostat mit Mischung zur UP-Montage.

Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Anschlüsse AG ½“.
Wasserdichter Kunststoff UP-Kasten mit Befestigungslaschen zur Befestigung auf einer tragenden Wand oder in einer Leichtbauständerwand. UP-Kasten Ø 175 mm  x T 67 mm minimal. Mit Rohbaumontageabdeckung und T-Stück zur Spülung und Druckprüfung. Absperr-  Kugelventile mit flexiblen Längenausgleich im UP-Kasten. Abdeckplatte mit Klebeflansch zur Wandabdichtung tiefenverstellbar bis max. 40 mm. Abdeckplatte verchromt Ø 215 mm, Befestigung durch eine verdeckte vandalensichere Madenschraube.
Armatur mit elektrisch gesteuerten Magnetventil über Piezotaste mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. 
Mit eingebauter Lithiumbatterie 6V - Typ CRP2, in wasserdichtem Batteriegehäuse und einer verwechslungssicheren Batteriepositionierung IP65  
Ist die Spannung der Batterie zu niedrig, schließt die Armatur und öffnet sich erst wieder bei erneutem Batteriewechsel.
Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungsknopf.

Thermostat Sicherheitsabschaltung vom Warmwasser bei fehlender Kaltwasserzufuhr.

Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

- Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. Werkseitig voreingestellt auf 30 s.

- Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage.

- Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
- Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.

Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstoßsicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Durchflussmengenregler 8 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.                         
EN-DIN 816-zertifiziert
DVGW zertifiziert – DW-6515DM0592
Technische Daten:

Werkstoff Armatur:   
   

           Messing
Werkstoff UP Kasten:                            
Kunststoff

Maße UP Kasten:                                 
Ø 175 mm x T 67 mm minimal
Maße Abdeckplatte:                                
Ø 215 mm

Anschlüsse:     
       
                       AG ½“

Durchflußmenge:                                 
8 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
Laufzeit:




30 sek. Werkseinst., div. Parameter programmierbar
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