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Ausschreibungstext :

PRESTO BOX-TOUCH® – UNTERPUTZ

Art.-Nr. 35402
PRESTO BOX-TOUCH® – Brausethermostat, Netzbetrieb 
Magnetventilgesteuertes-Brausethermostat mit Mischung und Touch Taste zur UP-Montage.

Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser. Anschlüsse AG ½“.

Wasserdichter Kunststoff UP-Kasten mit Befestigungslaschen zur Befestigung auf einer tragenden Wand oder in einer Leichtbauständerwand. UP-Kasten Ø 175 mm  x T 67 mm minimal. Mit Rohbaumontageabdeckung und T-Stück zur Spülung und Druckprüfung. Absperr-  Kugelventile mit flexiblen Längenausgleich im UP-Kasten. Abdeckplatte mit Klebeflansch zur Wandabdichtung tiefenverstellbar bis max. 40 mm. Abdeckplatte verchromt Ø 215 mm, Befestigung durch eine verdeckte vandalensichere Madenschraube.

Armatur mit elektrisch gesteuerten Magnetventil über Piezotaste mit Start-Stop Funktion. Auslösen des Wasserflusses durch leichten Kontakt mit der Taste. 
Niederspannungsversorgung 7V DC über integriertes Spannungsmodul (12-24 V AC/DC) in separatem wasserdichtem Gehäuse IP65. Kompatibel mit Transformator 230 VAC / 12-24V AC nicht mitgeliefert, optional bestellbar. ( siehe Art.-Nr. 90464-90711-90610-90685-90704-90686).
Bei Stromunterbrechung schließt die Armatur automatisch und wird bei erneuter Stromversorgung reaktiviert. 
Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungsknopf.

Thermostat Sicherheitsabschaltung vom Warmwasser bei fehlender Kaltwasserzufuhr.

Innerhalb von 15 s. nach der ersten Einschaltung können ohne Werkzeug folgende Einstellungen programmiert werden:

- Laufzeit – einstellbar von 1 s bis 5 Min. werkseitig voreingestellt auf 30 s.

- Zwangsspülung, werkseitig nicht voreingestellt, in 6 Stundenschritten einstellbar bis 2,5 Tage.

- Laufzeit der Zwangsspülung ist in 15-Sekundenschritten einstellbar von 15 s bis 5 Min.
- Laufzeit der thermischen Desinfektion 30 min.

Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstoßsicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Durchflussmengenregler 8 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.                         
EN-DIN 816-zertifiziert
DVGW zertifiziert – DW-6515DM0592

Technische Daten:

Werkstoff Armatur:   
   

           Messing
Werkstoff UP Kasten:                            
Kunststoff

Maße UP Kasten:                                 
Ø 175 mm x T 67 mm minimal 
Maße Deckplatte:                                
Ø 215 mm

Anschlüsse:     
       
                       AG ½“

Durchflußmenge:                                 
8 l/min ab 2 bar
Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
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Laufzeit:




30 sek. Werkseinst., div. Parameter programmierbar
