Ausschreibungstext:

ALPA  – MISCHARMATUR PRESTO ALPA - PANEEL
Art. Nr. 35936
Mit verchromten Knopf
Selbstschluss-Einhandmischarmatur für Duschanlagen. Mit Schmutzfänger und Rückflussverhinderer zum Anschluss an Kalt- und Warmwasser.

Paneel Montage. Befestigung der Armatur auf ein Paneel, 

maximale Paneel Wandstärke 11 mm. Anschlüsse AG ¾“ mit Überwurfmuttern.
Selbstschluss- Einhandmischarmatur. Verchromter Betätigungssknopf. Temperatur wird durch Drehen des Knopfes um 180° eingestellt. Verbrühschutz durch einstellbare Temperaturbegrenzung am Betätigungssknopf. Der Durchfluss wird durch Drücken auf den Betätigungsknopf ausgelöst. Die Selbstschluss-Einhandmischarmatur verfügt über ein Selbstreinigungssystem mit synthetischem Rubin, wodurch eine konstante Laufzeit gewährleistet wird. Innere Komponenten aus Hostaform®, beständig gegen Kalkablagerung und Korrosion. Rückstosssicher. Mit für den Benutzer unzugänglichen Komponenten. Laufzeit werkseitig voreingestellt 30s. +5/-10s. Durchflussmengenregler 6 l/min ab 2 bar. Hält im Rahmen von thermischen Legionellenspülungen Temperaturen von bis zu 75°C stand.      EN-DIN 816-zertifiziert.

Technische Daten

Werkstoff Armatur:                               
Messing, verchromt.

Laufzeit:                                              

Fest voreingestellt 30s. +5/-10s.

Durchflussmenge:                                 
6 l/min ab 2 bar.

Empfohlener Betriebsdruck:                   
1 bis 5 bar.

Grenzfunktionsdruck:                            
0,5 bis 8 bar.

Betriebsgrenzbedingungen des Wassers: 
75°C / 30 min.
